РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НОРМЫ

оснащения первичными средствами пожаротушения индивидуальных жилых домов, квартир и других объектов недвижимости, принадлежащих гражданам

1. Индивидуальные жилые дома:

 - огнетушитель ОП-10;

 - бочка с водой объёмом 0,2 м3 (устанавливаются в летнее время);

 - ведро;

 - ящик с песком объёмом 0,5 м3;

 - лопата совковая;

 - лопата штыковая;

 - багор;

 - топор плотницкий.

2. Квартиры:

 - огнетушитель ОП-10;

 - бытовой пожарный кран.

3. Дачные домики:

 - огнетушитель ОУ-3;

 - бочка с водой объёмом 0,2 м3 (устанавливаются в летнее время);

 - ведро;

 - топор плотницкий.

 4. Индивидуальные гаражи:

 - огнетушитель ОУ-3;

 - противопожарное полотно.